{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Feuil1","Feuil2","Feuil3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Feuil1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,4],[3,1,3,4]]}
[]
[null,"CALCUL D'UN ESCALIER A PAS DÉCALÉS\n(OU ESCALIER À PAS JAPONAIS)"]
[]
[null,"Entrez la hauteur de l'escalier (ou de la volée) de sol à sol fini dans la première case grise.\nEntrez la longueur estimée de l'escalier (ou de la volée) dans la 2ème ligne, et ajustez la longueur en cliquant sur les flèches situées à côté.\nVous pouvez modifiez la valeur théorique du pas de foulée en cliquant sur les flèches situées à côté de la 3ème case grise ce qui permet d'ajuster le nombre de marches pour une même longueur d'escalier. La valeur réelle du pas de foulée s'affiche dans la case en dessous.\nLe nombre de marches, la hauteur de marche, le giron et l'angle d'inclinaison de l'escalier s'affichent dans les cases jaunes."]
[]
[null,"Hauteur de l'escalier (ou de la volée de marches) :",null,275]
[null,"Longueur de l'escalier (ou de la volée de marches) :",null,100]
[null,"Valeur de base du pas de foulée (entre 56 et 65cm) :",null,60]
[null,"Valeur réelle du pas de foulée après calcul des marches:",null,{"$f":"2*D11+D12","v":59.090909090909093}]
[null,{"$f":"IF(D8-2*D11<0,\"ERREUR : Nombre de marches insuffisant\",\"Nombre de marches dans la volée :\")","v":"Nombre de marches dans la volée :"},null,{"$f":"ROUND((2*D6+D7)/D8,0)","v":11},{"$f":"IF(D10>1,\"marches\",\"marche\")","v":"marches"}]
[null,{"$f":"IF(D11>20,\"ATTENTION : La valeur maxi recommandée est de 20 cm\",IF(D11<15,\"ATTENTION : La valeur mini recommandée est de 15 cm\",\"Hauteur de marche :\"))","v":"ATTENTION : La valeur maxi recommandée est de 20 cm"},null,{"$f":"D6/D10","v":25}]
[null,"Giron de la marche :",null,{"$f":"D7/(D10)","v":9.0909090909090917}]
[null,{"$f":"IF(D13<24,\"Pente de l'escalier (catégorie rampe d'accès) :\",IF(D13<40,\"Pente de l'escalier (catégorie batiment public) :\",IF(D13<45,\"Pente de l'escalier (catégorie habitation) :\",IF(D13<75,\"Pente de l'escalier (catégorie échelle de meunier) :\",\"Pente de l'échelle :\"))))","v":"Pente de l'escalier (catégorie échelle de meunier) :"},null,{"$f":"DEGREES(ATAN(D6/D7))","v":70.01689347810003},"degrés"]
[]
[null,"mise à jour le 15-08-2017",null,null,"Lionel Ponnelle"]

{"sheet":"Feuil2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Feuil3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}