{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Escalier"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":12,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Escalier","index":0,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[3,0,3,11],[2,0,2,11],[28,2,28,3],[30,2,30,3],[25,2,25,3],[12,3,16,3],[12,5,16,5],[12,10,16,10]]}
["CALCUL D'UN ESCALIER DROIT"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lionel Ponnelle"]
["Remarque : Entrez vos dimensions dans les cases grises. Vous pouvez modifier la \"Valeur du pas\" en cliquant sur les 2 boutons flèches."]
["Vous pouvez ajuster le \"Reculement de départ\" en utilisant les boutons [+ 1 cm], [- 1 cm ], [+ 1 mm] ou [-1 mm], dans le cas où la longueur de l'escalier est limitée par une porte ou un passage (toutefois la valeur maxi ne peut pas être dépassée).\nLes résultats sont affichés dans les cases bleues. Les cases jaunes affichent des données secondaires,"]
[]
["Longueur de la trémie :",300,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Longueur_trémie","v":300}]
[]
["Marche palière :",5,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B8","v":5}]
[]
["Hauteur de l'escalier :",280]
[]
["Hauteur sous plafond :",250]
[null,null,null,{"$f":"Hauteur_sous_plafond","v":250},null,{"$f":"Echappée","v":200},null,null,null,null,{"$f":"Hauteur_escalier","v":280}]
["Hauteur de l'échappée :",200]
[]
["Valeur du pas de foulée :",60]
["Valeur réelle calculée :",{"$f":"2*Hauteur_marche+Giron","v":61.226666666666667}]
[]
["Nombre de marches :",{"$f":"ROUND((2*Hauteur_escalier+Longueur_reelle)/Valeur_du_pas,0)","v":15}]
["(valeur non arrondie) :",{"$f":"(2*Hauteur_escalier+Longueur_reelle)/Valeur_du_pas","v":15.306666666666667}]
[]
["Hauteur de marche :",{"$f":"IF(Nombre_de_marches>0,Hauteur_escalier/Nombre_de_marches,0)","v":18.666666666666668}]
["Giron de la marche :",{"$f":"IF(Nombre_de_marches>0,(Longueur_reelle)/Nombre_de_marches,0)","v":23.893333333333331}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B35","v":37.998732442504668}]
["Décalage de la 1ère marche :",{"$f":"B29-Longueur_trémie","v":39.506666666666661}]
["à l'alignement de la trémie"]
[]
["Reculement de l'escalier :",{"$f":"Longueur_reelle-Giron+Marche_palière","v":339.50666666666666},null,null,null,null,null,null,{"$f":"B29","v":339.50666666666666}]
[]
["L. réelle sans marche palière :",358.4,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Longueur_reelle>Longueur_maxi,Longueur_maxi,Longueur_reelle)+Marche_palière","v":363.4}]
[]
["L. maxi sans marche palière :",{"$f":"ROUND((Longueur_trémie-Marche_palière)*Hauteur_escalier/(Hauteur_escalier-Hauteur_sous_plafond+Echappée),1)","v":359.1},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Longueur_maxi+Marche_palière","v":364.1}]
[]
["Pente de l'escalier :",{"$f":"DEGREES(ATAN(Hauteur_escalier/Longueur_reelle))","v":37.998732442504668}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"mise à jour le 15-08-2017"]